Znak sprawy: DG.271.1.2017  *Załącznik Nr 5a do SIWZ*

**PRZEDMIAR ROBÓT** **/ KOSZTORYS OFERTOWY**

**Remont drogi dojazdowej nr ewidencyjny 190 (obręb Głuchówek)   
oraz części drogi gminnej nr 113109 E Byszewice - Głuchówek - Rawa Mazowiecka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cena jednostk. roboty (zł)** | **Wartość (zł)** |
| 1. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 2,212 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0108-0600 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia (150 m x 1 m) | ha | 0,015 |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0110-0300 | Wywożenie gałęzi. Transport  na odległosć do 2 km. Krotność = 5 | m-p | 3,37 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do  15 cm (na poboczu) wraz z wywozem na odkład na odległość do 15 km  (2200 x 0,5 x 2) | m2 | 2200,00 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 1004-0600 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej bitumicznej  (718 x 4,5) + (1482 x 4,0) + (2 x 3,0) | m2 | 9165,00 |  |  |
| 6. | KNR AT-04 0101-03  z. sz. 1. 2. | Warstwa wzmacniająca podbudowę pod warstwy nawierzchni z siatki zbrojeniowej o sztywnych węzłach  (2 x 2200 x 0,7) | m2 | 3080,00 |  |  |
| 7. | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (718 x 4,5) + (1482 x 4,0) + (2 x 3,0) | m2 | 9165,00 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0108-0200 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową 50 kg/m2, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 25 km  (718 x 4,5) + (1482 x 4,0) + (2 x 3,0) | t | 458,25 |  |  |
| 9. | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (718 x 4,5) + (1482 x 4,0) + (2 x 3,0) | m2 | 9165,00 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0309-0300 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 t  (718 x 4,5) + (1482 x 4,0) + (2 x 3,0) | m2 | 9165,00 |  |  |
| 11. | KNKRB 6 0105-0100 | Wykonanie nawierzchni poboczy dróg z klińca 0-31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 10 cm (2 x 2200 x 0,5) | m2 | 2200,00 |  |  |
| 12. | KNR 2-31 1403-0600 | Mechaniczne oczyszczanie rowu  z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu z odwozem urobku we własne miejsce składowania. Grubość namułu do 50 cm (710 x 2) | m | 1420,00 |  |  |

Wartosć kosztorysu: ………………………..

Narzut 00(N00) = 23,00% WK ………………………..

**Wartosć końcowa kosztorysu: …………….………….**

....................................., dnia ...................... .......................................................

*(miejscowość) (piecz*ęć *z własnor*ę*cznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)*