**Do wiadomości uczestników**

**postępowania przetargowego**

Znak sprawy: DG.271.3.2020 Rawa Mazowiecka, dnia 07.12.2020 r.

*DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka”*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

**Dot. Cz. I Remont drogi gminnej Nr 113127 E w miejscowości Niwna. Po dokonaniu wizji w terenie zauważono 3 pnie do usunięcia po wyciętych drzewach. W związku, iż przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu prac prosimy o potwierdzenie, że zachodzi konieczność ich usunięcia.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przed rozpoczęciem robót związanych z remontem przedmiotowej drogi Zamawiający usunie pnie   
po wyciętych drzewach we własnym zakresie.

Pytanie nr 2

**Dot. Cz. III - Remont drogi w miejscowości Nowa Rossocha. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z regulacja wysokościową jednego zjazdu indywidualnego   
w nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem (dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni bitumicznej).**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje wykonania robót związanych z regulacją wysokościową istniejącego zjazdu z kostki betonowej.

Pytanie nr 3

**Dot. Cz. II - Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze. Przedmiar robót przewiduje demontaż oraz ponowny montaż dwóch progów zwalniających. Po dokonaniu wizji w terenie przyszły Wykonawca twierdzi, iż prawidłowa ilość progów to 3 szt. W związku z rozbieżnością ilościową prosimy o wyjaśnienie i dokonanie prawidłowego zapisu w przedmiarze robót.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamieszczony przedmiar robót przewiduje prawidłową ilość progów zwalniających do demontażu   
i ponownego montażu, tj. 2 szt.: jeden próg zwalniający w okolicy posesji nr 4 we wsi Dziurdzioły, drugi próg zwalniający w okolicy posesji nr 3 we wsi Zarzecze.

Pytanie nr 4

**Dot. Cz. II - Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze. Po dokonaniu wizji w terenie przyszły Wykonawca stwierdza, iż zjazdów indywidualnych w nawierzchni z kostki betonowej jest 9 szt., które wymagają regulacji wysokościowej. Natomiast przedmiar robót obejmuje naszym zdaniem nieznaczną część tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę pozycji przedmiarowych nr 13; 14; 15 o ilości rzeczywiste obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w ramach zadania przewidziano regulację wysokościową siedmiu zjazdów z kostki betonowej. Pozostałe zjazdy nie będą wymagały regulacji.

Pytanie nr 5

**Dot. Cz. II - Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze. Prosimy o wyjaśnienie czy przyległy do nawierzchni jezdni plac oraz zjazd indywidualny w płytach ażurowych 60x40x10 cm wymagają regulacji wysokościowej względem nowej nawierzchni bitumicznej? Przedmiar robót nie uwzględnia tego zakresu czynności. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dokonanie korekty przedmiaru o ilości robót uwzględniających ten zakres.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że istniejący plac i zjazd z płyt ażurowych nie są przewidziane do regulacji wysokościowej.